Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu Wykonywanie druków luźnych i łączonych kl 1az rok szkolny 2024/25 (pochyłą czcionką zaznaczone wymagania śródroczne)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | dopuszczający | dostateczny | dobry | bardzo dobry | celujący |
| 1 | *Stosuje się do regulaminu pracowni i instrukcji stanowiskowych* |  |  |  |  |
| 2 | *Wykonuje stosownie (wyrównywanie ) i liczenie arkuszy* | *Wykonuje stosownie (wyrównywanie ) liczenie półproduktów i produktów poligraficznych* | *Wykonuje opaskowanie arkuszy , półproduktów i produktów poligraficznych* |  |  |
| 3 | *Wykonuje krojenie druków luźnych i łączonych w nożycach introligatorskich z odstępstwem od założonego wymiaru powyżej 2 mm* | *Wykonuje krojenie druków luźnych i łączonych w nożycach introligatorskich z odstępstwem od założonego wymiaru do  2 mm* | *Wykonuje krojenie druków luźnych i łączonych w nożycach introligatorskich z odstępstwem od założonego wymiaru do 1 mm* | *Wykonuje krojenie druków luźnych i łączonych w nożycach introligatorskich zgodnie z założonym wymiarem* |  |
| 4 | *Wykonuje krojenie druków luźnych i łączonych w krajarce z odstępstwem od założonego wymiaru powyżej 2 mm* | *Wykonuje krojenie druków luźnych i łączonych w krajarce z odstępstwem od założonego wymiaru do 2 mm* | *Wykonuje krojenie druków luźnych i łączonych w krajarce z odstępstwem od założonego wymiaru do 1 mm* | *Wykonuje krojenie druków luźnych i łączonych w krajarce zgodnie z założonym wymiarem* |  |
| 5 | *Wykonuje bigowanie perforowanie, nadkrawanie,* |  | *Dobiera maszyny i urządzenia do wykonania perforowania , nadkrawania i bigowania druków luźnych i łączonych* | *Wykonuje nadkrawanie, perforowanie, bigowanie druków luźnych i łączonych* *zgodnie z projektem* | *Wskazuje wadliwie wykonane operacje introligatorskie w drukach luźnych i łączonych* |
| 6 | Wykonuje złamywanie arkuszy z odstępstwem od założonego wymiaru powyżej 2 mm | Wykonuje złamywanie arkuszy z odstępstwem od założonego wymiaru do 2 mm | Wykonuje złamywanie arkuszy z odstępstwem od założonego wymiaru do 1 mm | Wykonuje złamywanie arkuszy zgodnie z założonym wymiarem | Wskazuje wadliwie wykonane złamywanie w drukach luźnych i łączonych |
| 7 | Wykonuje uszlachetnianie powierzchni druków |  | Dobiera maszyny i urządzenia do uszlachetniania powierzchni druków luźnych ( laminowanie, tłoczenie barwne i bezbarwne) | Wykonuje uszlachetnianie powierzchni druków luźnych zgodnie z projektem  ( laminowanie, tłoczenie barwne i bezbarwne) | Wskazuje wadliwie wykonane uszlachetnianie w drukach luźnych |
| 8 | Projektuje i wykonuje druki luźne | Dobiera materiały do zaprojektowanych druków luźnych | Dobiera maszyny i urządzeń do wykonania zaprojektowanych druków luźnych | Uzyskuje druki luźne zgodnie z założeniami technologicznymi |  |
| 9 | Projektuje i wykonuje druki łączone | Dobiera materiały do zaprojektowanych druków łączonych | Dobiera maszyny i urządzenia do wykonania zaprojektowanych druków łączonych | Uzyskuje druki łączone zgodnie z założeniami technologicznymi |  |
| 10 | Przygotowuje druki luźne i łączone do ekspedycji | Zabezpiecza druki luźne i łączone przed uszkodzeniem | Wybiera sposób pakowania druków luźnych i łączonych | Dobiera materiały do zabezpieczenia druków luźnych i łączonych przed uszkodzeniem | Wskazuje wadliwie wykonanie zabezpieczenie druków luźnych i łączonych przed uszkodzeniem |